2017년 생산비 절감 경영모델 개발사업 작목별 기술투입 제안서 목록

사 업 명	사업량	추진시기	제안자
1. 쌀 생산비 절감 종합관리기술 실증	3개소	3월~9월	이 인
2. 양파 생력재배를 위한 기계화 및 재배기술 사업단지 조성	1개소	8월	김성준
3. 고추 비가림 시설재배	3개소	2월	이야성
4. 단감 생산비 절감을 위한 우산식 주지 설치 재배단지 조성	3개소	2월	김병삼
5. 매실 밀식과원 간벌 및 다주지 수형 개선	3개소	2월	김병삼
6. 포도 과원 살포 노력비 절감을 위한 자동 엽면 살포기 설치	3개소	2월	김병삼
7. 차나무 신품종 재배단지 조성 및 승용수확기를 이용 생산비절감 실증	1개소	2~10월	김병삼
8. 조사료 위주 급여 한우 사육기술 현장실증	2개소	1월~12월	최영선
9. 오리 사육농가 LED 활용 및 사료빈 내 사료무게 측정 및 변질 방지 기술 실증	4개소	1월~12월	구민정

2017 농축산물 생산비 절감 경영모델 개발사업 작목별 기술투입 제안서

사 업 명	1. 쌀 생산비 절감 종합관리기술 실증	제안자	식량작물연구소 성명 : 이 인 ☎ 330-2522
사업대상	일반 쌀 재배농가 생산비 절감 참여농가수 : 개소당 10농가 이상
사업규모	벼 일반재배 이앙단지(조기, 보통기, 이모작) 3개소 (재배양식별 20ha 이상)
시범요인 (투입기술)	◦ 종자사용 : 3.9㎏/10a(130g/상자) ◦ 종자소독 : 키다리병, 선충, 잘록병 ◦ 부직포 육묘기술 : 파종 ⟶ 출아 ⟶ 못자리 치상 ⟶ 부직포 피복 ⟶ 육묘관리(3엽) ⟶ 부직포 제거 ⟶ 25∼30일묘 기계이앙 ◦ 재식밀도 및 포기수 : 3.3㎡당 70∼90주, 3∼5본 ◦ 잡초관리 : 이앙 전 1회 + 이앙 후 1회 ◦ 병해충관리 : (조기, 이모작) 이앙직전 모판 관주 1회 (보통기) 이앙직전 모판 관주 1회 + 8월 중 1회 ◦ 비료살포 : 이앙 동시 1회
지원내역	◦ 육묘 하우스 시설, 묘판 관주 장치 ◦ 측조 이앙기 비료 시비 장치 개조, 논둑관리용 PE 필름
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 70,500천원(23,500천원*3개소) 산출내역 - 육묘 하우스 시설 12,000,000원*1식 = 12,000천원 - 묘판 관주 장치 500,000원*1식 = 500천원 - 측조 시비 장치 개조 5,000,000원*1식 = 5,000천원 - 논둑관리용 PE 필름 구입 6,000,000원*1식 = 6,000천원
사업추진 시기	3월∼10월
기대효과	◦ 병해충방제 방제비용 절감 및 처리시간 단축 - 방제비용 14% 절감(366천원/ha → 315), 살포 4.6시간 단축(5시간/ha → 0.4) ◦ 시비노동력 및 질소성분량 절감 - 노동력(10a) : 34분 20초(관행대비 12% 절감), 질소성분량 33% 절감(90kg/ha → 60)

사 업 명	2. 양파 생력재배를 위한 기계화 및 재배기술 사업단지 조성	제안자	원예연구소 김 성 준 ☎ 330-2544
사업대상	◦ 양파 재배 주산지역 ◦ 재배단지 면적이 10ha 이상 지역 ◦ 448공 파종기 보유 단지
사업규모	1단지 10ha 내외
시범요인 (투입기술)	◦ 양파 기계화 일관 재배기술 - 양파 기계정식 규격 및 기계수확 규격 재배관리 기술
지원내역	◦ 비닐피복기 1대 ◦ 양파정식기 1대 ◦ 농약살포기 1대 ◦ 양파수확기 1대
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 100,000,000원(1단지) - 비닐피복기 : 7,000,000원 × 1대 = 7,000,000원 - 양파정식기 33,000,000원 × 1대 = 33,000,000원 - 농약살포기 : 24,500,000원 × 1대 = 24,500,000원 - 양파수확기 : 35,500,000원 × 1대 = 35,500,000원
사업추진 시기	◦ 8월
기대효과	◦ 노동투입시간 22시간(20.5%), 생산비 320천원(14.8%) 절감

사 업 명	3. 고추 비가림 시설재배	제안자	원예연구소 성명 : 이야성 ☎ 330-2552
사업대상	고추 0.2ha 이상 재배농가
사업규모	3개소(농가당 1.0ha)
시범요인 (투입기술)	◦ 비가림 비닐 하우스 설치 : 천창환풍기, 관수시설 포함 ◦ 막덮개(elight) 부직포 설치 : 병해충 방제(탄저병, 진딧물 등)
지원내역	비가림 비닐 하우스 및 막덮개 부직포
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 67,200,000천원 - 산출내역 · 비가림 시설(천원/10a) : 22,000,000원 × 3농가 = 66,000,000 · 부직포(천원/10a) : 400,000원 × 3농가 = 1,200,000
사업추진 시기	2017년 2월 중순 ~
기대효과	◦ 조기 정식 : 15일 ◦ 수확기 연장 : 1개월 ◦ 농약살포 회수 감소 : 5회 → 3회(40% 감소) ◦ 수량 증수(kg/10a) : 236 → 360(53% 증) ◦ 노동력 절감(시간/10a) : 관행 155 → 120(23% 절감)

사 업 명	4. 단감 생산비 절감을 위한 우산식 주지 설치 재배단지 조성	제안자	원예연구소 성명 : 김병삼 ☎ 330-2543
사업대상	감 30a 이상 재배농가(개심자연형 수형구성 희망 농가)
사업규모	3개소(1.0ha 내외)
시범요인 (투입기술)	◦ 단감 저수고 수형 구성 : 주간형 다주지 수형을 개심자연형 주지 3~4본 수형으로 변경(수고 4~5m → 3m 내외) ◦ 결과지 충실도 증진을 위한 하계 도장지 제거 ◦ 수관하부 착과 유도를 위한 도장지 이용 결과지 형성 처리 ◦ 우산식 주지 설치로 가지 받치기 노력절감 및 기타작업 편이 ◦ 정지·전정 노력 절감 : 전동 전정가위 이용 전정노력 절감 ◦ 제초노력 절감 : 경운기 또는 관리기 부착용 제초기 이용
지원내역	저수고 수형 구성시 발생되는 가지 쳐짐 방지 및 작업편이성 향상을 위한 우산식 지주 설치비 등
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 72,000천원 - 산출내역 · 우산식 주지(천원/식) : 20,000천원 × 3식 = 60,000천원 · 전동 전정가위(천원/대) : 3,000,000원 × 3대 = 9,000천원 · 제초기(천원/대) : 1,000,000원 × 3대 = 3,000천원
사업추진 시기	2월 중순
기대효과	◦ 우산식 주지 설치에 의한 관리노력(적과, 수확 등) 절감(시간/ha) : 관행 480 → 저수고 수형 360 ◦ 전정노력 절감(시간/ha) : 관행 160 → 전동 전정가위 80 ◦ 제초노력 절감(시간/ha) : 관행 240 → 제초기 이용 100 ◦ 주지, 부주지 선단부 고정으로 도장지 감소 및 과실품질 향상

사 업 명	5. 매실 밀식과원 간벌 및 다주지 수형 개선	제안자	원예연구소 성명 : 김병삼 ☎ 330-2543
사업대상	매실 30a 이상 재배농가 (간벌 및 다주지 수형 개선 희망 밀식재배 농가)
사업규모	3개소(1.0ha 내외)
시범요인 (투입기술)	◦ 매실 밀식과원에 대한 간벌로 적정수세 유지 및 생리장해 경감 ◦ 매실 수형개선 : 다주지 수형 → 주지 3~4개(수고 3m 내외) ◦ 다주시 수형 개선시 수량감소 최소화를 위한 결과지 배치 ◦ 가을 전정에 의한 결과모지 충실도 증진 및 동계 전정노력 절감 ◦ 정지·전정 노력 절감 : 전동 전정가위 이용 전정노력 절감
지원내역	간벌 및 수형개선시 발생되는 굵은 가지 처리를 위한 전정목 처리용 파쇄기 및 엔진톱 구입비 지원
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 40,500천원 - 산출내역 · 전정목 처리용 엔진톱(천원/대) : 500 × 3농가 = 1,500 · 전동 전정가위(천원/대) : 3,000 × 3농가 = 9,000 · 과수 트랙터 부착형 파쇄기(천원/대) : 10,000 × 3농가 = 30,000
사업추진 시기	2월 상순
기대효과	◦ 간벌 및 주지 감축으로 생산과잉에 의한 가격하락 문제 일부 해소 ◦ 주지수 단축에 의한 관리노력(전정, 수확 등) 절감(시간/ha) : 관행 500 → 저수고 수형 350 ◦ 전정지 처리비용 절감(천원/ha) : 관행 2,000 → 파쇄기 이용 1,000 ◦ 전정노력 절감(시간/ha) : 관행 200 → 전동 전정가위 100

사 업 명	6. 포도 과원 살포 노력비 절감을 위한 자동 엽면 살포기 설치	제안자	원예연구소 성명 : 김병삼 ☎ 330-2543
사업대상	포도 30a 이상 재배농가(비가림, 웨이크만식 수형 재배 농가)
사업규모	3개소(1.0ha 내외)
시범요인 (투입기술)	◦ 자동 엽면 살포기 설치 : 병해충 방제 및 엽면살포 노력 절감 ◦ 2열식 무동력 운반장치 설치 : 농업인 고령화에 따른 퇴비살포, 수확물 운반 등 작업노력 50% 감소 ◦ 결과지 적심노력 절감을 위한 적정 수세 유지기술 실증 ◦ 적립노력 절감을 위한 화방 신장기술 실증
지원내역	병해충 방제, 엽면살포 등 좁은 공간에서의 악성 노동 해소를 위한 자동 살포기 설치
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 60,000천원 - 산출내역 · 자동살포기(천원/식) : 15,000 × 3식 = 45,000 · 2열식 무동력 운반장치(천원/대) : 1,000 × 5대 × 3농가 = 15,000
사업추진 시기	2월 중순
기대효과	◦ 자동살포기 설치에 의한 방제노력 절감(시간/30a) : 관행 90 → 자동살포기 10 ◦ 노동력 절감(천원/30a) : 관행 300 → 100

사 업 명	7. 차나무 신품종 재배단지 조성 및 승용수확기를 이용 생산비절감 실증	제안자	차산업연구소 윤 창 용 ☎ 853-5155
사업대상	차나무 신품종 재배 단지 1개소
사업규모	1ha이상
시범요인 (투입기술)	◦ 국내 신육성 차나무 품종이용 재배단지 조성 및 수량성 향상 ◦ 승용 수확기이용 최적 찻잎수확 생산비절감 기술 - 3월 상순 가지고르기, 찻잎 지엽 30~60%출현시 승용수확 ◦ 찻잎 기계수확에 맞는 녹차, 홍차 제조기술 - 봄차(녹차, 홍차), 여름, 가을차(홍차) ※ 신청지역 제한 : 차밭조성 지역 경사도 10도 이하, 남향 평지
지원내역	◦ 기계수확에 적합한 차나무 신품종 묘목 및 식재 비용 지원 ◦ 찻잎 수확 시간 및 인건비를 절감할 수 있는 승용기계수확기 지원 ◦ 기계수확 찻잎이용 녹차, 홍차 제조 기술지원
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 100,000천원 - 산출내역 ◎ 찻잎 승용수확기 · 수확기 1대 x 85,000,000원 = 85,000천원 ◎ 차나무 신품종 재배단지조성 = 15,000천원 · 차나무 신품 묘목비(1ha) (10,000천원) · 차나무 식재(비료 등) 비용 (5,000천원)
사업추진 시기	3월 상순 ~ 10월 하순
기대효과	찻잎 승용 기계수확기에 의한 노동력 95% 절감 및 농가소득 100% 향상

사 업 명

8. 조사료 위주 급여 한우 사육기술 현장실증

제안자

축산연구소

성명 : 최영선

☎ 430-4232

사업대상

한우 비육우 사육농가

사업규모

한우 비육우 사육농가 2개소

시범요인

(투입기술)

◦ 조사료 위주 급여 사양프로그램 현장실증

- 국내산 조사료(이탈리안 라이그라스 건초, 옥수수 사일리지) 및 볏짚 등을  이용하여 조사료 배합비율(건물기준) 70%로 TMR 형태로 급여

- 조사료 위주 급여 배합비(%)

	육성기 (6~11개월령)	비육전기 (12~16개월령)	비육중기 (17~21개월령)	비육후기 (22~30개월령)
볏짚	-	-	-	6.8
옥수수사일리지	32.32	24.2	21.7	-
IRG(건)	47.99	56.4	33.9	33.6
보리	3.92	4.0	6.0	3.4
단백피	1.96	1.2	3.8	10.1
당밀(사탕수수)	2.94	2.4	2.2	3.0
소맥피(밀기울)	1.96	1.2	1.8	3.2
야자박	0.98	0.6	0.9	1.0
옥수수후레이크	-	9.2	15.8	25.4
면실	-	-	4.0	2.7
사과박	0.69	0.3	0.4	0.5
쌀겨(생미강)	2.94	8.0	5.0	2.7
팜박	0.49	0.4	0.6	0.7
물	2.94	2.0	2.0	6.0
비타민광물질첨가제	0.2	0.3	0.3	0.2
석회석	0.59	0.6	0.6	0.6
소금	0.1	0.04	0.1	0.1

지원내역

◦ 디스크모우어컨디셔너 1대

◦ 반전집초기 1대

소요예산

산출내역

◦ 소요예산 : 100,000천원(50,000천원 × 2개소)

- 산출내역

· 디스크모우어컨디셔너 35,000,000원 × 2대 = 70,000천원

· 반전집초기 15,000,000원 × 2대 = 30,000천원

사업추진 시기

2017년 1월 ~ 2018년 12월(2년)

기대효과

◦ 국내산 조사료 위주 급여 사료배합프로그램으로 사료비절감

- 사료비절감 20,409원/두, 1등급 이상 출현율 4% 증가

(`13.~`15. 축산연구소 시험연구사업 추진결과)

사 업 명	9. 오리 사육농가 LED 활용 및 사료빈 내 사료무게 측정 및 변질 방지 기술 실증	제안자	축산연구소 성명 :구민정 ☎ 430-4261
사업대상	오리 사육농가
사업규모	오리 사육농가 4개소
시범요인 (투입기술)	◦ 오리사 내 LED 전구 설치 - 전구파장 및 조도 : 종오리(적색, 20lux), 육용오리(녹색, 15lux) - 설치방법(992㎡ 기준) : 높이 4.5m, 2m 간격으로 100개 설치 ◦ 사료 부패 방지를 위해 사료빈 내 중량 및 온도감지센서를 설치함 - 중량감지센서 : 본체 하부에 설치, 저장된 사료의 중량을 측정 - 온도감지센서 : 본체 내벽에 설치, 내부 온도를 주기적으로 확인 - 송풍휀 : 내부 온도 상승 시 자동 공기 순환 ※ 사료빈은 각 농가에 있는 것을 재활용하여 시공가능함
지원내역	◦ LED 전구 설치 1set ◦ 사료빈 중량 및 온도감지센서 1식 - 송풍휀 포함
소요예산 산출내역	◦ 소요예산 : 100,000천원(25,000천원 × 4개소) - 산출내역 · 사료빈 무게 및 온도감지센서 1식 5,000,000원 × 4개소 · LED 전구 설치 1set 20,000,000원 × 4개소 - LED 전구 500개 × 25,000원 × 4개소 - LED 전구 밝기 조절 센서 125개 × 60,000원 × 4개소
사업추진 시기	2017년 1월 ~ 12월
기대효과	사료 재고량 파악 및 고온현상에 의한 사료 변질 예방으로 생산비 5% 절감