□ 사용종료 매립시설 정비사업 현황

시설명	위 치	매립면적 (㎡)	정비사업	사후관리 정기검사	사후관리
2개소		4,100
신북 매립시설	신북면 월지리 426-3	2,200	17.8.14. ∼17.12.6.	2021년 실시	- 사후관리기간 : 30년 - 사후관리 정기검사주기: 3년 침출수 및 지하수: 12회/년 토양오염도 : 1회/년 - 매립가스 분석 : 4회/년
서호 매립시설	서호면 화송리 648	1,900	18.10.26. ∼19.4.23.	2023년 실시