2020년 제3회 영암군 경관 및 공공디자인 위원회 결과

Ⅰ		심의개요

□ 일    시 : 2020. 10. 20.(화) 15:00 ~ 16:10

□ 장    소 : 군청 2층 낭산실

□ 참석위원 : 위원 15인중 9인 참석

위원장	박 종 필	참석
위 원	고천수	불참	위 원	유창균	참석
〃	권현아	불참	〃	강봉임	참석
〃	윤영석	참석	〃	문형선	참석
〃	송태갑	불참	〃	유행관	불참
〃	전영애	참석	〃	최시화	불참
〃	문진규	참석	〃	류기봉	참석
〃	장창은	불참	〃	문동일	참석

□ 심의안건 : 2건

- 제1호 : 영암군 수도사업소 신축공사 (A=1,370.43㎡)

- 제2호 : 미라벨 주상복합 신축공사 (높이 54m)

※ 금회 경관심의 대상 : 연면적 1천㎡ 이상 공공건축물, 높이 21m 이상 건축물

Ⅱ		심의결과

: 조건부의결 2건

안건명 및 의견	결과	비 고
영암군 수도사업소 신축공사 ○ 건축물 전면 파사드 디자인 개선 검토 ○ 건축물 난간대 설치하는 부분 디자인적 방법 모색 ○ 부지 서측 경계부 인접대지와 완충식재 검토 ○ 군계획시설로 결정된 토지의 구역계를 명확히 할 것 ○ 남측 하단 주차장을 청사 내 부지로 활용할 수 있도록 실시설계에 반영 검토	조건부 의 결

안건명 및 의견	결과	비 고
미라벨 주상복합 신축공사 ○ 입면차폐도 하향조정 검토하여 가능한 경우 반영 (입면차폐도 15% 완화 기준(40.25m)에 맞춰 반영 검토) ○ 주민편의시설의 이용효율성을 보장받을 수 있는 방안 마련과 해당 부분의 입면 디자인 특화방안 고려 권장 (주민편의시설 위치와 활용방안 재검토) ○ alt1색상으로 계획하되 보랏빛 색채 지양 권고 (건축물 배면과 측면에 어둡고 무거운 색상 지양) ○ 옥상 징크지붕으로 마감되어 있는데, 재료와 색상 변경하여 반영할 것 ○ 옥외시설에 평상, 정자보다는 평상형 퍼골라로 교체 검토 ○ 대상지 남측 녹지 조성구간에 주차를 위한 녹음 식재와 관목식재 검토	조건부 의 결

Ⅲ		조치계획

□ 조건부 의견을 별첨서식에 의거 조치계획 보완 후 제출

(자문위원 확인 후 제출)