저수조 (자체)위생점검 입회서

1. 건 물 명 :

2. 소 재 지 : 전라남도 영암군        읍·면

3. 점검기간 : 20  .   .   . ～ 20  .    .   .(   일간)

4. 입회인 명단(2인이상)

연번	성명	확인(서명)	주소	전화 번호 (반드시 기입)
1
2
3
4
5

※ 입회인자격(․아파트․ : 부녀회원, 입주자 ․빌딩 : 입주자, 학교․개인건물 : 관리(서무)실 직원)

개인정보 수집/활용/제공동의는 별도로 받아야 합니다.

[별표 6의2]

저수조 (자체)위생점검 기준(제22조의3 제1항 관련)

건축물의 명 칭
소유자(관리자)
소 재 지	전라남도 영암군 (읍·면)
건축물의 용도	공동주택․사무실․상가․학교․공장․병원․여관․기타
위생점검실시일

조 사 사 항		점 검 기 준	적 부 (○․×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기․오물등이 놓여 있지 않을 것
		저수조 주위에 고인물․용수등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관․배수관등의 접합부분은 고정되고 방수․밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수증 및 수면에 부유물질이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관․통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것